Alpha 65 Evo est équipée d’un tweeter 25 mm (1") en Aluminium et d’un woofer 16,5 cm (6.5") en Slatefiber, membrane développée et fabriquée dans les ateliers Focal en France. Cette enceinte de monitoring se caractérise par sa dynamique et la neutralité de l’équilibre tonal. Grâce à ses technologies, Alpha 65 Evo assure une excellente cohérence sonore quel que soit le lieu d’écoute.  
  
Parmi les fonctionnalités, une entrée TRS jack 6,35mm s’ajoute aux entrées analogiques XLR et RCA. Un mode de mise en veille automatique débrayable ainsi que des inserts pour fixation murale et plafond sont également proposés.  
La haute capacité en courant offerte par ses 2 amplificateurs favorise un contrôle total de la dynamique du signal. Cela permet aussi d’atteindre de hauts niveaux sonores, sans distorsion.  
  
Le design bass-reflex, les contours arrondis et les joues modernes et robustes sont un autre point fort d’Alpha 65 Evo, au service d’une intégration acoustique et esthétiques optimale dans tous les lieux.  
  
  
**Caractéristiques :**  
- Tweeter : 1" à dôme inversé en aluminium de 25 Watt (Classe D)  
- Haut-parleur : 6,5" cône en fibre de carbone de 55 Watt (Classe D)  
- Réponse en fréquence : 40 - 22000 Hz (+/-3 dB)  
- SPL Max : 104 dB (crête @ 1m)  
- Entrées : 1x jack (6,3mm, symétrique), 1x XLR (symétrique) et 1x RCA (asymétrique)  
- Impédance d'entrée : 10 kOhm  
- Filtre coupe-bas : +/- 6 dB (0 - 300 Hz)  
- Filtre coupe-haut : +/-3 dB (4,5 - 22 kHz)  
- Mise en veille automatique après environ 15 minutes sans fonctionnement  
- Grille de protection fournie  
- Dimensions (H x L x P) : 339 x 261 x 289 mm  
- Poids : 7,6 kg