YAMAHA MG16 | POIDS : 7.0 KG | ID : 42289

**Présentation :** Un nouveau souffle pour les consoles les plus vendues dans le monde : la troisième série MG s'appuie sur la qualité du son combinée avec la fiabilité et des performances encore améliorées pour devenir (une nouvelle fois) un standard dans l'industrie du son. Toutes équipées de préamplis de qualité studio professionnel Yamaha Class-A "D-PRE" qui utilisent un circuit Darlington inversé, elles offrent un gain d'entrée important et un bruit résiduel extrêmement faible.  
  
Les préamplis "D-PRE" garantissent une plage de fréquences extrêmement large, permettant de transmettre le signal de n'importe quelle source audio sans coloration.

EAN code : 086792211053

**Caractéristiques**- YAMAHA MG16  
- Console analogique  
- 16 canaux  
- 10 préamplis micros classe A D-PRE avec circuit Darlington inversé  
- Alimentation phantom +48V  
- 16 entrées de niveau ligne (8 mono + 4 stéréo)  
- 4 entrées Aux (AUX 1 commutable entre préfader et postfader)  
- 1 bus stéréo + 4 bus GROUP  
- Sortie casque  
- Sortie moniteur  
- Sorte groupe  
- Egaliseur 3 bandes  
- Pad atténuateur de 26dB sur les entrées mono  
- Filtre passe-haut (HPF) : 80 Hz, 12 dB/oct (Mono)  
- Compresseurs 1-Knob canaux 1 à 8  
- Entrées XLR/jack 6,35 mm TRS  
- Sorties symétriques XLR  
- VU-mètre LED à 2 x 12 segments : PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB  
- Châssis métallique  
- Dimensions : 444 x 130 x 500 mm  
- Poids : 6.6 kgs  
- Consommation 30 watts  
- Alimentation universelle interne  
- Kit de montage en rack inclus